**Памятка по соблюдению мер пожарной безопасности**

**при эксплуатации газового оборудования**

**Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.**

**1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.**

**2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.**

**3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.**

**4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.**

**5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.**

**6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.**

**7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.**

**8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефонам «04».**

**ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности - это залог**

**вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни**

**и жизни ваших близких!**